|  |  |
| --- | --- |
| 设备名称 | 技术参数要求 |
| 腔镜目镜 | ▲1、30°内窥镜，直径10mm，工作长度≥310mm，超广角，视场角≥80°，可高温高压消毒。▲2、有效景深范围不小于3-100mm。3、蓝宝石镜面坚固耐磨。▲4、在A标准照明体下的显色指数Ra≥90，在D65标准照明体下的显色指数Ra≥88。5、防球变系统，图像逼真无变形。▲6、能够耐受不小于600次的高温高压灭菌循环使用。7、具备颜色标示代码，能够快速识别内窥镜镜的视向角度。 |
| 腔镜针持 | ▲1.持针器，直手柄，带可自动分离锁齿，锁齿在右，钳口左弯，尺寸5mm，工作部分长度≥330mm。2.硬质金属钳口，可安全稳固夹持0/0-7/0缝合材料。3.精确可调的锁齿保证缝针定位简单安全。4.人体工程学手柄，握持舒适。5.碳化钨钳口可脱开锁齿，抓持稳固，针线不易滑脱。6.钳口左弯，有利于调整缝针角度，下针准确。7.可高温高压消毒。 |