一、满足多元化微创注射项目需求

电动注射床的体位调节功能可确保注射面充分暴露且稳定，便于医生按标准流程操作。

。该床适用于多种医美注射场景，床体多段式角度独立调节（头板、背板、大腿板、小腿板），可

针对面部、颈部、腹部、四肢等不同注射部位快速切换体位，满足不同项目的操作需求。

二、保障操作便捷性与患者舒适度

· 电动升降与体位调节：床面升降高度范围570～900mm可调，靠背和腿托电动调节，便于医生获

得最佳操作视角和坐姿，减轻长时间操作的疲劳；患者可根据治疗部位和耐受度调整至舒适体位

（如坐姿、半躺、平躺），提升治疗体验。

· 近身操作设计：背板两侧设有可翻折侧边板，方便治疗师近距离操作，减少不必要的体位移动。

三、提升注射安全性与规范性

· 精准体位固定：稳定的体位支撑可减少患者因不适导致的体位移动。

· 结构紧凑，配备中控式脚轮锁定装置，可灵活移动和固定，适应医美科室空间布局。

